Cotta Hochbordstein

Hochbordstein für Randabschlüsse von Pflaster-, Asphalt-, Straßen- und sonstigen Flächen, Gehsteigen u.ä., mit 2 cm Fase.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: rundum frost-tausalzbeständig, einheitliche Design an zwei Seiten.

Technische Daten

Höhe: 25 cm

Steinmaß: 34 x 14 x 25 cm

Farbe(n): Grau

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Cotta® Hochbordstein

Menge

 m²