Rechteckpflaster 8

Pflasterstein in verschiedenen Formaten mit Fase.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW- bzw. LKW-befahrbar (Details siehe Produktdatenblatt), rundum frost-tausalzbeständig, Verbundsystem SafeLock mit integrierter Verschiebesicherung, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke: 8 cm

Steinmaß: Halbstein 19,5 x 9,5 x 8 cm Grau, Rot
Quadratstein 19,5 x 19,5 x 8 cm Grau
Binderstein 29,5 x 19,5 x 8 cm Grau

Farbe(n): Grau

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Rechteckpflaster 8

Menge

 m²