Galaxy

Platte ohne Fase mit gerader Kante, PKW-befahrbar. Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik.

Das Produkt verfügt über die folgenden Eigenschaften: PKW-befahrbar, rundum frost-tausalzbeständig, Verbundsystem SafeLock mit integrierter Verschiebesicherung, mit Imprägnierung, mit hydrophober Oberfläche, entspricht der ÖNORM B3258 und erfüllt die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster gemäß ÖNORM EN1338, EN1339 und EN1340.

Technische Daten

Dicke: 8 cm

Steinmaß: 49,5 x 24,5 x 8 cm

Farbe(n): Graphitgrau

Verlegemuster/Ausführung nach Wahl des Auftraggebers.

Leitprodukt

Weissenböck Galaxy®

Menge

m²